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上海市产品质量监督抽查实施细则

木家具
1 抽样方法
按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验方法与判定依据
表1  木家具检验项目（GB/T 3324—2017）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	木工要求
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	2
	标识与实物一致性
	GB/T 3324—2017
	/
	GB/T 3324—2017

	3
	表面理化性能-漆膜
	耐液性
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	4
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	5
	
	耐干热
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	6
	
	附着力
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	7
	
	耐磨性
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	8
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	9
	表面理化性能-软、硬质覆面
	耐冷热循环
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	10
	
	耐干热
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	11
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	12
	
	表面耐磨性
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	13
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2017 
	/
	GB/T 3324—2017

	14
	力学性能-柜类强度
	结构和底架强度试验
	GB/T 10357.5—2011
	/
	GB/T 3324—2017

	15
	
	推拉构件结构强度试验
	GB/T 10357.5—2011
	/
	GB/T 3324—2017

	16
	
	推拉构件强度试验
	GB/T 10357.5—2011
	/
	GB/T 3324—2017

	17
	力学性能-柜类稳定性
	GB/T 3324—2017
	/
	GB/T 3324—2017

	18
	力学性能-桌类强度
	主桌面垂直静载荷试验
	GB/T 10357.1—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	19
	
	水平静载荷试验
	GB/T 10357.1—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	20
	
	桌面垂直冲击试验
	GB/T 10357.1—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	21
	
	桌腿跌落试验
	GB/T 10357.1—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	22
	力学性能-桌类稳定性
	GB/T 3324—2017
	/
	GB/T 3324—2017

	23
	力学性能-椅凳类强度
	座面和椅背静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	24
	
	椅腿前向静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	25
	
	椅腿侧向静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	26
	
	座面冲击试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	27
	
	跌落试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	28
	力学性能-椅凳类稳定性
	GB/T 3324—2017
	/
	GB/T 3324—2017

	29
	力学性能-单层床强度
	床铺面集中静载荷试验
	GB/T 10357.6—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	30
	
	床长边静载荷试验
	GB/T 10357.6—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	31
	
	床铺面冲击载荷试验
	GB/T 10357.6—2013
	/
	GB/T 3324—2017

	32
	通用结构安全
	基本结构安全
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024
	/

	33
	
	剪切和挤压点
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024
	/

	34
	
	孔及间隙
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024
	/

	35
	有害物质限量
	甲醛
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	36
	
	苯
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	37
	
	甲苯
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	

	38
	
	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	39
	
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	40
	
	可迁移有害元素
	GB 6675.4—2014
	GB 18584—2024
	

	注：木工要求的检验项目为GB/T 3324—2017中表3序号27、28、34。


表2 木家具检验项目（GB/T 3324—2024）

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	木工要求
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	2
	标识与实物一致性
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	3
	表面理化性能-漆膜
	耐液性
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	4
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	5
	
	耐干热
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	6
	
	附着力
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	7
	
	耐磨性
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	8
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	9
	表面理化性能-软、硬质覆面
	耐冷热循环
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	10
	
	耐干热
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	11
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	12
	
	耐磨性
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	13
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	14
	力学性能-柜类强度
	结构、底架和/或腿强度试验
	GB/T 10357.5—2023
	/
	GB/T 3324—2024

	15
	
	推拉构件底板强度试验
	GB/T 10357.5—2023
	/
	GB/T 3324—2024

	16
	
	推拉构件强度试验
	GB/T 10357.5—2023
	/
	GB/T 3324—2024

	17
	力学性能-柜类稳定性
	GB/T 10357.4—2023
	/
	GB/T 3324—2024

	18
	力学性能-桌类强度
	主桌面垂直静载荷试验
	GB/T 10357.1—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	19
	
	水平静载荷试验
	GB/T 10357.1—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	20
	
	垂直冲击试验
	GB/T 10357.1—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	21
	
	跌落试验
	GB/T 10357.1—2024
	/
	GB/T 3324—2024

	22
	力学性能-桌类稳定性
	GB/T 10357.7—2013
	/
	GB/T 3324—2024

	23
	力学性能-椅凳类强度
	座面和椅背静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2024

	24
	
	椅腿前向静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2024

	25
	
	椅腿侧向静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2024

	26
	
	座面冲击试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2024

	27
	
	跌落试验
	GB/T 10357.3—2013
	/
	GB/T 3324—2024

	28
	力学性能-椅凳类稳定性
	GB/T 10357.2—2013

GB/T 10357.8—2015
	/
	GB/T 3324—2024

	29
	力学性能-单层床强度
	床铺面垂直静载荷
	GB/T 41650—2022
	/
	GB/T 3324—2024

	30
	
	床侧边垂直静载荷
	GB/T 41650—2022
	/
	GB/T 3324—2024

	31
	
	垂直冲击测试
	GB/T 41650—2022
	/
	GB/T 3324—2024

	32
	通用结构安全
	基本结构安全
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024
	/

	33
	
	剪切和挤压点
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024
	/

	34
	
	孔及间隙
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024
	/

	35
	有害物质限量
	甲醛
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	36
	
	苯
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	37
	
	甲苯
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	38
	
	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	39
	
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024
	/

	40
	
	可迁移有害元素
	GB 6675.4—2014
	GB 18584—2024
	/

	注：木工要求的检验项目为GB/T 3324—2024中表3序号35、36、42。


注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定
3.1判定规则
3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
3.2结果判定
3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。
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